Nr de înregistrare 6556 din 13.06.2023

**CĂTRE TOȚI CEI INTERESAȚI**

**Cu referire la: modalitatea de atribuire a achiziției– „Produse Consumabile, accesorii ale Echipamentului Individual de Protecție”**

**Cod CPV: 35810000-5 - Echipament individual (Rev.2)**

**Privește:** Răspuns consolidat la solicitarea de clarificare privind modalitatea de atribuire a achiziției – „Produse Consumabile, accesorii ale Echipamentului Individual de Protecție”,

publicată:

* **pe site-ul** [**www.e-licitatie.ro**](http://www.e-licitatie.ro/) **anunț publicitar ADV1368500/09.06.2023**

Ca urmare a primirii unei solicitări de clarificări asupra documentației de atribuire formulate de un potențial ofertant, Autoritatea contractantă emite următorul:

**RĂSPUNS CONSOLIDAT**

| **Nr.** | **Întrebare primită în data de** | **Întrebare** | **Răspuns** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13.06.2023 | *Va rog sa ma ajutati cu urmatorele clarificari de mai jos.**Manusi din piele de bovina - cantitate 250 per* *Ce nivel de protectie trebuie sa aiba? Manusi de piele bovina integral?**- Manusi tricotate, imersate - cantitate 400 per* *Imersate in PVC, LATex nitril? Impregnate partial , ¾, total . Ce nivel de protectie trebuie sa aiba?**- Manusi sudura Argon -cantitate 100 per* *Nivelul de protective?**- Manusi antichimice cantitate 6 - per* *Care sunt substantele la care trebuie sa ofere protectie? Cat timp sta in conctact cu substanra? In ce concentratie? Ce nivel de protective trebuie sa ofere? Manusile sa fie din nitril, latex, PVC , neoprene ? Cat de lungi sa fie ? Cat de groase sa fie?**- Ochelari din policarbonat cu lentila incolora - cantitate 200 buc* *Ce nivel de protective trebuie sa aiba?Isi doresc ochelari spectacles sau googles? Panoramici sau normali? Vor sa ii puna peste ochelarii de vedere?**- Viziere pentru protectie mecanica, 3 reglaje - cantitate 50 buc* *- Masca de protectie KN 95 -cantitate 2000 buc* *KN95 nu este standardul European , ci cel chinezesc. Ce masti doresc? FFP1 , FFP2 sau FFP3.**- Masca cu filtru de carbon -cantitate 50 buc* *Masca sa fie semmimasca sau integral , cu un filtru sau doua ?* *- Filtru pentru masca+carbune activ- set 2 buc - cantitate 50 Set* *Care este nivelul de protectie pe care trebuie s ail ofere filtrele? La ce substante?**-Geam pt masca sudura ( transparent+ colorat) - cantitate 500 buc* *Care este clasa de filtrare pentru geamul fumuriu**- Veste reflectorizante - cantitate 150 buc* *Ce culoare?**- Bretele reflectorizante - cantitate 15 buc* *Ce culoare?**- Combinezoane din polipropilena -cantitate 400 buc* *Ce culoare?* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr lot** | **Sortiment**  |  **caracteristici** |
| 1 | **Mănuși din piele de bovină** | **Mănuși din piele de bovină**- mănuși din piele de bovină, prevazute cu întăritură în palmă, pe degetul mare și arătător, - Grosime piele – min. 1 mm, - Forma anatomică, - Dos din textil, - Manșetă din bumbac întărit de calitate Premium,- Mărimi- 10, 11 - Standard, EN 388, EN 420, CE sau echivalent |
| 2 | **Mănuși tricotate, imersate** | **Mănuși tricotate, imersate**- Mănuși de protecție tricotate din Nylon, imersate parțial în poliuretan pe palmă și pe degete, - Forma anatomică, - culoare: negru, rosu, gri- Mărimi- 10, 11- Standard EN 388 sau echivalent |
| 3 | **Mănuși sudură Argon** | **Mănuși sudură Argon**- Mănuși de sudură din piele de ovină- Palmă: Piele fină de ovină- Faţa dorsală: Piele fină de ovină- Manşetă din piele şpalt- Lungime: min. 35 cm- Mărime: 10-11- Standard: EN 388, EN 420, EN 407, EN 12477, sau echivalent |
| 4 | **Mănuși antichimice**  | **Mănuși antichimice** - Material mănuși**:**Bumbac, PVC - Mănuși de protectie realizate din tricot de bumbac, imersate total în PVC, - Ofera o protecție antichimică excelentă, - Rezistente la substanțe precum acizi, ciment și microorganisme. - Rezistente la riscuri mecanice.- Lungime: 35 cm- Standard EN 420, EN 374, EN 388 sau echivalent |
| 5 | **Ochelari din policarbonat cu lentilă incoloră**  | **Ochelari din policarbonat cu lentilă incoloră** -Ochelari de protecție cu lentile incolore, pentru protecție mecanică și UV, - brațe din policarbonat, - tratament antiaburire și antizgâriere, - câmp optim de vizibilitate și suport nazal, - Clasa optica 1, - Standard EN 166 sau echivalent |
| 6 | **Viziere pentru protecție mecanică, 3 reglaje**  | **Viziere pentru protecție mecanică, 3 reglaje** - Viziera de protectie cu calota și cu prindere pe cap cu banda elastică,- Material: policarbonat transparent - Asigură protecție sporită laterală și frontală feței împotriva scânteilor și particulelor- Standard EN 166 sau echivalent |
| 7 | **Mască de protecție KN 95** | **Mască de protecție KN 95**- Mască respiratorie cu filtru de protecție KN95 (N95) capabilã să țină la distanță aerosoli, particule de praf și smog sau polen - Blochează până la 95% particule de 0,3 microni- Material: pânză filtrantă BFE99, țesătură nealergică, nețesută.- Formă anatomică, astfel încat să acopere nasul, gura şi bărbia.- Clasă de protecție: KN95, N95 (FFP2)- Gradul de filtrare: ≥ 95%- Prevazută cu clemă de fixare deasupra nasului- Culoare: Alb, negru |
| 8 | **Mască cu filtru de carbon** | **Semimasca cu filtru carbon**- Material din cauciuc moale, hipoalergenic- Filtru dublu: două valve de inhalare cu rezistență respiratorie scăzuta,- Supapă de exhalare - Atașarea filtrelor cu blocare de baioneta fixată în trei puncta- Cap de cauciuc usor de dezlegat, benzi cu elemente de fixare rotative- Standardul UE: EN140 sau echivalent |
| 9 | **Filtru pentru mască + carbune activ- set 2 buc**  | **Filtre, 2 buc la semimască**- Accesoriu Adaptabil semimăștii principale - Standard UE: EN14387 sau echivalent |
| 10 | **Geam pt masca sudură ( transparent+ colorat)** | **Geam pt masca de sudură** - Geam de rezervă pentru vizieră rabatabilă cu dimensiunea de 90 x 110 mm- Grad de opacitate 10, 11- Culori geamuri – incolor, verde nr.10, verde nr.11 |
| 11 | **Vestă reflectorizantă** | **Vestă reflectorizantă****-** Material 100 % polyester Hi- Vis, cu perforatii de mici dimensiuni pentru a asigura o bună ventilare- 3 benzi reflectorizante de 50 mm latime,-- Închidere cu banda Velcro, - Culori: galben neon, portocaliu, rosu- Măsuri: S - XXXXL ,- Standard de conformitate: EN 471 sau echivalent |
| 12 | **Bretele reflectorizante**  | **Bretele reflectorizante*** Ham High Visibility cu benzi reflectorizante.
* Material - Tricot 120 g/m² - 100% Poliester.
* Hamul este confectionat din 100% poliester tricot 120 g/m².
* Benzi reflectorizante orizontale în talie.
* Benzi reflectorizante veticale pe față.
* Benzi intercalate în partea din spate.
* Standard EN I20471 sau echivalent
* UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV.
* Mărime universală.
 |
| 13 | **Combinezoane din** polipropilenă | **Combinezoane din polipropilenă**- Material: polipropilena- Protectie impotriva prafului, vatei minerale, vopsea, materiale de constructii- Prevăzut cu elastic la glugă, glezne și mâneci- Culoare alb, albastru / alte culori-Mărimi- M - XXXL |

 |

***Notă : prezentul răspuns consolidat completează documentația de atribuire și va produce efecte ca atare în procesul de evaluare a ofertelor***.

Autoritatea Contractantă publică prezentul RĂSPUNS CONSOLIDAT pe site-ul https://energeticaservicii.ro, la rubrica Achizitii si licitatii publice – Proceduri în desfășurare.