Nr de înregistrare 7054 din 22.06.2023

**CĂTRE TOȚI CEI INTERESAȚI**

**Cu referire la: modalitatea de atribuire –** **„GAZE TEHNICE, (Acetilenă tehnică, Oxigen tehnic gazos, Argon 4.8, 200 bar, Gaz amestec C18 -gaz Argon 82% + CO2 18%), transport (cursă) şi servicii aferente”**

**Cod CPV: 24111000-5 Hidrogen, argon, gaze rare, azot si oxigen**

**Privește:** Răspuns consolidat la solicitarea de clarificare privind modalitatea de atribuire a achiziției – **„GAZE TEHNICE, (Acetilenă tehnică, Oxigen tehnic gazos, Argon 4.8, 200 bar, Gaz amestec C18 -gaz Argon 82% + CO2 18%), transport (cursă) şi servicii aferente**”, publicată:

* **pe site-ul** [**www.e-licitatie.ro**](http://www.e-licitatie.ro/) **anunț publicitar ADV1370719/21.06.2023**

Ca urmare a primirii unei solicitări de clarificări asupra documentației de atribuire formulate de un potențial ofertant, Autoritatea contractantă emite următorul:

**RĂSPUNS CONSOLIDAT**

| **Nr.** | **Întrebare primită în data de** | **Întrebare** | **Răspuns** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22.06.2023 | *Urmatorul paragraf de Ia pag. 4 din caietul de sarcini:**,Umplerea cu oxigen se va face până Ia presiunea de încãrcare indicata pe butelie, raportată Ia temperatura de 150 C”**se modifica in:**,,Umplerea cu oxigen se va face pana Ia presiunea de Incărcare indicata pe butelie, raportatä Ia temperatura de 15° C.”* | Se acceptă |
| 2 | 22.06.2023 | *Cerinta care se regaseste in documentatie sub forma de mai jos:**,,După umplerea buteliei și verificarea etanșeității, se va aplica peste capacul de protectie corect infiletat și corpul buteliei o banderola care va indica: tipul gazului,data umplerii și mentiunea VERIFICAT”**se modifica astfel:**,,Dupa umplere si verificare etanseitate, buteliile vor purta marcaje care vor indica: tipul gazului, data umplerii si date referitoare Ia verificarea tehnica buteliei”.* | Se acceptă |
| 3 | 22.06.2023 | *Va rugam sa modificati cerinta referitoare Ia cantitatea de gaz dintr-o butelie de amestec (18% C02 in Argon), in sensul ca vor fi acceptate butelii care var contine min. 11,5 m3 de amestec, butelii de 50 litri, incarcate Ia 200 bar.* | Se acceptă |
| 4 | 22.06.2023 | *Va rugam sa modificati cerinta referitoare Ia cantitatea de gaz dintr-o butelie de acetilena, in sensul ca vor fi acceptate butelii care var contine intre 6,3 — 10 kg acetilena I butelie.* | Se acceptă |
| 5 | 22.06.2023 | *B. Clarificari Ia modelul de contract:**1. Modelul de contract se va completa cu Declaratia pe propria raspundere privind utilizarea acetilenei care devine anexa Ia contract, dupa modelul anexat.* | Declaratia pe propria raspundere privind utilizarea acetilenei se va semna cu ofertantul declarat câștigător. Aceasta se va redacta conform anexei 22 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. |

***Notă : prezentul răspuns consolidat completează documentația de atribuire și va produce efecte ca atare în procesul de evaluare a ofertelor***.

Autoritatea Contractantă publică prezentul RĂSPUNS CONSOLIDAT pe site-ul https://energeticaservicii.ro, la rubrica Achizitii si licitatii publice – Proceduri în desfășurare.